別紙２（第５条関係）
合併処理浄化槽設置工事費見積書
年　月　日
 
設置者住所		設置者氏名			様	
工事業者住所		工事業者名			印	
名称	数量	単価	小計金額	合計金額	備考	
①合併処理浄化槽	形式			基					
	人槽		人槽						
②土工事	１式					
水盛やり方	㎡	／㎡				
根切り	機械	ｍ３	／ｍ３				
	人力	ｍ３	／ｍ３				
残土処分	場内敷均し	機械	ｍ３	／ｍ３				
		人力	ｍ３	／ｍ３				
	場外自由処分	普通土	ｍ３	／ｍ３				
		粘土	ｍ３	／ｍ３				
③基礎工事	１式					
型枠工事	（材工共）	㎡	／㎡				
基礎栗石工事	（材工共）	ｍ３	／ｍ３				
鉄筋工事	材料費	ｔ	／ｔ				
	工費	ｔ	／ｔ				
捨てコンクリート工事	（材工共）	ｍ３	／ｍ３				
④据付工事	１式					
据付工事	（人工）	人工					
埋戻し工事	機械	ｍ３	／ｍ３				
	人力	ｍ３	／ｍ３				
型枠工事	（材工共）	㎡	／㎡				
鉄筋工事	材料費	ｔ	／ｔ				
	工費	ｔ	／ｔ				
コンクリート工事	（スラブ・材工共）	ｍ３	／ｍ３				
⑤配管工事	１式					
配管材料
（継手・接合材共）
１ｍ当たり	ＶＰ　75　Φ	ｍ	／ｍ				
	ＶＰ　100　Φ	ｍ	／ｍ				
	ＶＰ　125　Φ	ｍ	／ｍ				
	ＶＵ　75　Φ	ｍ	／ｍ				
	ＶＵ　100　Φ	ｍ	／ｍ				
	ＶＵ　125　Φ	ｍ	／ｍ				
配管工事費
（ＶＰ・ＵＶ）
１ｍ当たり	75　Φ	ｍ	／ｍ				
	100　Φ	ｍ	／ｍ				
	125　Φ	ｍ	／ｍ				
升工事
コンクリート蓋
レジコン蓋	汚水コンクリート升（材工共）	個					
	300口×300～600　迄						
	汚水コンクリート升（材工共）	個					
	360口×600～900　迄						
	汚水樹脂升（材工共）	個					
	300口×300～600　迄						
	汚水樹脂升（材工共）	個					
	350口×600～900　迄						
	雑排水コンクリート升（材工共）	個					
	300口×300～600　迄						
	雑排水コンクリート升（材工共）	個					
	360口×600～900　迄						
	トラップ樹脂升（材工共）	個					
	300口×300～600　迄						
	トラップ樹脂升（材工共）	個					
	350口×600～900　迄						
⑥その他	水替工事（ウェルポイント工事共）	１式					
	山留め工事	１式					
	浄化槽側壁工事	１式					
	流入・放流ポンプ槽工事	１式					
	耐荷重工事	１式					
	はつり補修工事	１式					
	見積項目以外工事	１式					
	電気工事	１式					
	試運転調整費	１式					
	転換工事（単独浄化槽・汲取式）	１式					
⑦諸経費	①から⑥の合計	％					
⑧消費税	①から⑦の合計	５％					
総合計